**Voorwaarden optocht der Veentrappers 2025.**

**ORGANISATIE**

1. De carnavalsvereniging heeft voor elke carnavalswagen/loopgroep één contactpersoon, deze wordt bij opgave voor de optocht benoemd. Als niet duidelijk is wie deze contactpersoon is, wordt de carnavalswagen/loopgroep uitgesloten van deelname.
2. Mocht een carnavalswagen/ loopgroep niet voldoen aan dit reglement dan zal het bestuur van de carnavalsvereniging de desbetreffende deelnemer(s) uitsluiten van deelname aan de optocht.
3. Mocht blijken dat er wegens overtredingen boete ’s uitgedeeld worden, zullen deze verhaald worden op de desbetreffende Karrenbouwersgroep, C.V. De Veentrappers is hiervoor niet aansprakelijk.
4. De carnavalsvereniging zal een opstellingsgebied inrichten. Tussen het opstellingsgebied en het begin van de optocht zal het bestuur van de carnavalsvereniging elke carnavalswagen/loopgroep controleren of deze voldoet aan deze voorwaarden.
Als blijkt dat een carnavalswagen/loopgroep niet voldoet aan de voorwaarden, dan wordt deze uitgesloten van verdere deelname.
5. Aanstootgevende, beledigende en onethische teksten en voorstellingen welke in strijd zijn met de goede orde en zeden zijn verboden. Opblaasbare sekspoppen en of naaktfoto’s e.d. zijn dus niet toegestaan.
6. Tijdens de optocht dienen alle aanwijzingen van de door de Veentrappers aangewezen verkeersregelaars alsmede door medewerkers van de Gemeente Emmen opgevolgd te worden.
7. Iedere groep die een praalwagen bouwt, is verplicht voor 27 januari 2025 een foto van de praalwagen aan te leveren via optocht@cvdeveentrappers.nl, zodat de carnavalsvereniging kan beoordelen of de carnavalswagens/loopgroepen voldoen aan de voorschriften en het inschrijvingsreglement.
Als blijkt dat een carnavalswagen/loopgroep niet voldoet aan deze voorschriften en inschrijvingsreglement dan heeft deze groep nog ruim de tijd om dit aan te passen. Blijkt bij de inspectie dat dit niet voldoende opgelost is wordt deze groep uitgesloten van deelname aan de optocht.
8. De routes dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn voor hulpverleningsvoertuigen. Om deze reden moet bij opstellen en rijden zoveel mogelijk rechts aangehouden worden.
9. De reguliere (spoedeisende) zorg aan bewoners in de omgeving dient gewaarborgd te zijn.

**VOERTUIG(COMBINATIE)**

Het carnavalsvoertuig of een combinatie van carnavalsvoertuigen dient aan de volgende eisen te voldoen:

1. Bij carnavalswagens waarop personen worden vervoerd dienen ter beveiliging zijn voorzien van een deugdelijke leuning op 1,20 meter hoogte. Verder moet de carnavalswagen zijn voorzien van een deugdelijke trap met op- aantrede waarbij de stootborden gesloten zijn.
2. De omvang van de praalwagens mogen maximaal 16 meter lang(Totale lengte gehele aan elkaar gesloten combinatie, inclusief uitstekende delen), 6 meter hoog en 4 meter breed zijn, verder mogen er niet meer dan 2 starre assen aanwezig zijn. Een 3e starre as die omhoog staat is niet toegestaan.
De praalwagen dient al dan niet door een voertuig voortgetrokken de voorgeschreven route kunnen volgen zonder oponthoud, stremming of gevaar voor derden opleveren. Dit voertuig mag geen vrachtauto zijn, en de maximale snelheid van dit voertuig mag 50 kmh zijn.
3. Als trekkend voertuig is het niet toegestaan om een vrachtwagen of bus hiervoor te gebruiken.
4. In de carnavalswagen dient een deugdelijke en eenvoudig te bedienen voorziening aanwezig te zijn om in geval van nood, de bestuurder van het trekkende voertuig tijdig te kunnen waarschuwen.
5. Uitstekende delen van voertuigen zoals bijv. voorladers e.d. boven mensen is niet toegestaan.
6. Het is verboden een stroboscoop en of lasers te hebben, vanwege mogelijke verblinding van bestuurders van de wagens.
7. Ronddraaiende elementen en aandrijvingen dienen op deugdelijke en veilige wijze te zijn afgeschermd.
8. De afgegeven startnummers dienen door alle deelnemers duidelijk aan beide voorzijden van het voertuig of loop groep te worden bevestigd en/of getoond.

**BESTUREN EN BEGELEIDEN**

1. Bij carnavalswagens getrokken door een gemotoriseerd voertuig is het verplicht om minimaal twee personen van tenminste 18 jaar naast de achterzijde van het trekkende voertuig (naast de disselruimte) en/of de voorkant van de carnavalswagen te laten meelopen om zowel de deelnemers als toeschouwers te beveiligen.
2. Bij carnavalswagens langer dan 12 meter moet op iedere hoek van de wagen een begeleider meelopen.
3. De voortbeweging snelheid van de optocht dient zodanig te zijn dat voor deelnemers aan de optocht en de omstanders geen gevaarlijke situaties ontstaan.
4. Bij het vervoer van personen op voertuigen die niet specifiek voor personenvervoer zijn ingericht mag de voortbeweging snelheid maximaal 8 km/ uur bedragen.

**VEILIGHEID**

1. Tussen de carnavalsvoertuigen (combinaties) van de optocht dient altijd een onderlinge afstand van minimaal 10 meter en maximaal 50 meter worden aangehouden.
2. Er mag door de deelnemers op de carnavalswagens of bij de loopgroepen voor, tijdens en na de optocht geen stro of ander onveilig of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.
3. Open vuur, vuurwerk e.d. is verboden.
4. Licht brandbare dan wel brandbare materialen zijn niet toegestaan.
5. Op elke carnavalswagen dient een goedgekeurd brandblusmiddel met een minimale inhoud van tenminste 6 kg (of liter) aanwezig te zijn.
6. De brandblusmiddelen moeten zichtbaar en onbelemmerd toegankelijk zijn.
7. Benzine/dieselaggregaten mogen niet om-manteld zijn. Deze aggregaten staan in een geventileerde bergruimte en dienen deugdelijk te zijn bevestigd.
8. Uitlaatgassen van trekkende of dragende voertuigen dienen goed afgevoerd worden zodat bedwelming voorkomen wordt.
9. Het is niet toegestaan brandstoffen en/of gassen in de optocht mee te voeren. Gasflessen, frituurpannen, bakplaten op gas e.d. zijn op de carnavalswagen verboden.
10. Tijdens de optocht is het niet toegestaan om consumpties te nuttigen in glazen omhulsel.

**GELUID en STROOMVOORZIENING**

1. In het opstellingsgebied mag tijdens het opstellen, behoudens in verband met het afstellen van de installatie en of controle door het bestuur van de carnavalsvereniging, geen geluid ten gehore worden gebracht door deelnemende carnavalswagens/loopgroepen.
Mede gezien deze voorwaarde kan het bestuur van de carnavalsvereniging de maximale geluidsbelasting zoals verwoord in onderstaande punt 2 op een juiste wijze meten is per carnavalswagen/loopgroep.
2. De maximale geluidsbelasting, gemeten op een afstand van 3 meter van de geluidsbron mag niet meer bedragen dan 90 dB (A) en 105 dB (C).
3. Per deelnemende carnavalswagen/loopgroep is maar één persoon belast met de bediening van de geluidsinstallatie.
4. Na aankomst bij het eindpunt van de optocht dienen de deelnemers het ten gehore gebrachte geluid/muziek onmiddellijk te beëindigen.
5. De carnavalsvereniging dient voorafgaande aan de optocht geluidsmetingen te verrichten zodat bovenstaande geluidsbelasting gecontroleerd wordt. Bij overschrijding van de geluidsbelasting moet het bestuur van de carnavalsvereniging de carnavalswagen/loopgroep en deelnemer(s) uitsluiten van deelname.
6. De aggregaten mogen geen hoger vermogen hebben dan 25 kVA, en moet de typeaanduiding van de aggregaat zichtbaar zijn.
De stroomaggregaat dient te zijn voorzien van deugdelijke isolatiebewaking.
7. Snoeren van het aggregaat moeten deugdelijk zijn bevestigd zodat vallen en struikelen e.d. wordt voorkomen.
8. Verlichting op een carnavalswagen moet dusdanig bevestigd zijn dat geen brand kan ontstaan.
9. Maximaal 4 boxen (geluidsdragers) zichtbaar aanwezig op de kar.